108. údržba – die Wartung – maintenance

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Česky | Deutsch | English |
| ruční pumpa | die Handpumpe | the hand pump |
| stahovák | die Abziehvorrichtung | the extractor |
| mazací lis | die Schmierpresse | the grease gun |
| olejnička | das Ölkännchen | the hand oiler |
| mytí | das Waschen | to wash |
| ošetřování | die Pflege | to maintain |
| výměna oleje | der Ölwechsel | the oil change |
| mazání | die Schmierung | the greasing |
| doplňování oleje | das Ölnachfüllen | to change oil |
| mazací místo | der Schmierpunkt | the lubrication service point |
| technická kontrola | die technische Kontrolle | the inspection |
| v záběhu | wird eingefahren | to break in |
| nastavení | die Einstellung | the setting |
| regulace | die Einregulierung | the adjustment |
| oprava | die Reparatur | the repair |
| vůle, tolerance | die Toleranz | the tolerance |
| náhradní díl | der Ersatzteil | the spare part |
| životnost | die Lebensdauer | the durability |
| záběh | das Einfahren | the break-in |
| nastavení | das Einstellen | the setting |
| výměna | der Austausch | the change |
| montáž | die Montage | the fitting |
| seřízení | die Einstellung | the setting |
| odpojení | die Abschaltung | the deactivation |
| zešrotování | Das Verschrotten | the scrapping |