123. Oprava II – Die Reparatur II – repair II

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Česky | Deutsch | English |
| výfuk | der Auspuff | the exhaust pipe |
| membrána | die Membrane | the membrane |
| Sací potrubí | das Saugrohr | the inlet manifold |
| plovák | der Schwimmer | the swimmer |
| tryska | die Düse | the nozzle |
| difusor | der Lufttrichter | the carburetor barrel |
| sytič | die Startklappe | the start flap |
| karburátor | der Vergaser | the carburetor |
| vstřikovací tryska | die Einspritzdüse | the injector nozzle |
| předkomora | die Vorkammer | the precombustion chamber |
| žhavicí svíčka | die Glühkerze | the glow plug |
| Hlavní tryska | die Hauptdüse | the main nozzle |
| lanko | das Seil | the rope |
| páčka | der Hebel | the handle |
| svěrka | die Schelle | the clamp |
| ploché sítko | das Flachsieb | the flat sieve |
| rozprašovač | der Zerstäuber | the atomizer |
| táhlo | das Gestänge | the linkage |
| převodovka | das Getriebe | the transmission |
| náprava | die Antriebsachse | the drive axle |
| zadní náprava | die Hinterachse | the rear axle |
| kloub | das Gelenk | the hinge |
| talířové kolo | das Tellerrad | the crown wheel |
| satelit | das Planetenrad | the planetary gear |
| křížový kloub | das Kreuzgelenk | the cardan joint |