125. Oprava IV – Die Reparatur IV – repair IV

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Česky | Deutsch | English |
| brzda | die Bremse | the brake |
| brzdová soustava | die Bremsanlage | the braking system |
| ruční brzda | die Handbremse | the hand brake |
| bubnová brzda | die Trommelbremse | the drum brake |
| řízení s posilovačem | die Servolenkung | the power steering |
| šnek řízení | die Lenkschnecke | the steering worm |
| zásobník oleje | der Ölbehälter | the oil container |
| brzdový pedál | der Bremspedal | the brake pedal |
| čelisťová brzda | die Backbremse | the jaw brake |
| píst válečku | der Bremskolben | the brake piston |
| odvzdušnění | die Entlüftung | the ventilation |
| brzdová kapalina | die Bremsflüssigkeit | the braking fluid |
| brzdový klíč | der Bremsnocken | the brake cam |
| brzdová hadice | der Bremsschlauch | the brake hose |
| brzdový okruh | der Bremskreis | the brake circuit |
| čistič vzduchu | der Luftreiniger | the air purifier |
| tlakoměr | der Druckmesser | the pressure gauge |
| regulátor tlaku | der Druckregler | the pressure regulator |
| kotouč brzdy | die Bremsscheibe | the brake rotor |
| kotoučková brzda | die Scheibenbremse | the disc brake |
| baterie | die Batterie | the battery |
| akumulátor | der Akkumulator | the accumulator |
| elektrolyt | der Elektrolyt | the electrolyte |
| kladný pól | der Pluspol | the positive pole |
| záporný pól | der Minuspol | the negative pole |