126. Oprava V – Die Reparatur V – repair V

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Česky | Deutsch | English |
| řemenice | die Riemenscheibe | the pulley |
| stator | der Stator | the stator |
| svorka | die Klemme | the clamp |
| držák | der Halter | the bracket |
| hřídel rotoru | die Rotorwelle | the rotor shaft |
| usměrňovač | der Gleichrichter | the rectifier |
| vinutí | die Wicklung | the coil |
| regulátor | der Regler | the regulator |
| startér | der Anlasser | the starter |
| uhlík | die Bürste | the brush |
| volnoběžka | der Freilauf | the freewheel |
| izolátor | die Isolierung | the insulation |
| cívka | die Spule | the coil |
| zapalovací cívka | die Zündkerze | the spark plug |
| kondenzátor | der Kondensator | the capacitor |
| závit | das Gewinde | the thread |
| mazat | schmieren | to grease |
| rozdělovač | der Verteiler | the distributor |
| kabel k cívce | das Zündkabel | the ignition lead |
| přerušovač | der Unterbrecher | the breaker |
| kontakt | der Kontakt | the contact |
| úhel | der Winkel | the angle |
| vačka | der Nocken | the cams |
| rozměr | das Maß | the measure |
| přítlak | die Klemmkraft | the clamping force |