123.Die Reparatur II – oprava II - repair II

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deutsch | Česky | English |
| der Auspuff | výfuk | the exhaust pipe |
| die Membrane | membrána | the membrane |
| das Saugrohr | Sací potrubí | the inlet manifold |
| der Schwimmer | plovák | the swimmer |
| die Düse | tryska | the nozzle |
| der Lufttrichter | difusor | the carburetor barrel |
| die Startklappe | sytič | the start flap |
| der Vergaser | karburátor | the carburetor |
| die Einspritzdüse | vstřikovací tryska | the injector nozzle |
| die Vorkammer | předkomora | the precombustion chamber |
| die Glühkerze | žhavicí svíčka | the glow plug |
| die Hauptdüse | Hlavní tryska | the main nozzle |
| das Seil | lanko | the rope |
| der Hebel | páčka | the handle |
| die Schelle | svěrka | the clamp |
| das Flachsieb | ploché sítko | the flat sieve |
| der Zerstäuber | rozprašovač | the atomizer |
| das Gestänge | táhlo | the linkage |
| das Getriebe | převodovka | the transmission |
| die Antriebsachse | náprava | the drive axle |
| die Hinterachse | zadní náprava | the rear axle |
| das Gelenk | kloub | the hinge |
| das Tellerrad | talířové kolo | the crown wheel |
| das Planetenrad | satelit | the planetary gear |
| das Kreuzgelenk | křížový kloub | the cardan joint |