125. Die Reparatur IV - oprava IV - repair IV

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deutsch | Česky | English |
| die Bremse | brzda | the brake |
| die Bremsanlage | brzdová soustava | the braking system |
| die Handbremse | ruční brzda | the hand brake |
| die Trommelbremse | bubnová brzda | the drum brake |
| die Servolenkung | řízení s posilovačem | the power steering |
| die Lenkschnecke | šnek řízení | the steering worm |
| der Ölbehälter | zásobník oleje | the oil container |
| der Bremspedal | brzdový pedál | the brake pedal |
| die Backbremse | čelisťová brzda | the jaw brake |
| der Bremskolben | píst válečku | the brake piston |
| die Entlüftung | odvzdušnění | the ventilation |
| die Bremsflüssigkeit | brzdová kapalina | the braking fluid |
| der Bremsnocken | brzdový klíč | the brake cam |
| der Bremsschlauch | brzdová hadice | the brake hose |
| der Bremskreis | brzdový okruh | the brake circuit |
| der Luftreiniger | čistič vzduchu | the air purifier |
| der Druckmesser | tlakoměr | the pressure gauge |
| der Druckregler | regulátor tlaku | the pressure regulator |
| die Bremsscheibe | kotouč brzdy | the brake rotor |
| die Scheibenbremse | kotoučková brzda | the disc brake |
| die Batterie | baterie | the battery |
| der Akkumulator | akumulátor | the accumulator |
| der Elektrolyt | elektrolyt | the electrolyte |
| der Pluspol | kladný pól | the positive pole |
| der Minuspol | záporný pól | the negative pole |