126. Die Reparatur V - oprava V - repair V

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deutsch | Česky | English |
| die Riemenscheibe | řemenice | the pulley |
| der Stator | stator | the stator |
| die Klemme | svorka | the clamp |
| der Halter | držák | the bracket |
| die Rotorwelle | hřídel rotoru | the rotor shaft |
| der Gleichrichter | usměrňovač | the rectifier |
| die Wicklung | vinutí | the coil |
| der Regler | regulátor | the regulator |
| der Anlasser | startér | the starter |
| die Bürste | uhlík | the brush |
| der Freilauf | volnoběžka | the freewheel |
| die Isolierung | izolátor | the insulation |
| die Spule | cívka | the coil |
| die Zündkerze | zapalovací cívka | the spark plug |
| der Kondensator | kondenzátor | the capacitor |
| das Gewinde | závit | the thread |
| schmieren | mazat | to grease |
| der Verteiler | rozdělovač | the distributor |
| das Zündkabel | kabel k cívce | the ignition lead |
| der Unterbrecher | přerušovač | the breaker |
| der Kontakt | kontakt | the contact |
| der Winkel | úhel | the angle |
| der Nocken | vačka | the cams |
| das Maß | rozměr | the measure |
| die Klemmkraft | přítlak | the clamping force |